(module ok1hra:SOD-523-ShortSilk (layer F.Cu) (tedit 5C9A2AB3)
  (descr "http://www.diodes.com/datasheets/ap02001.pdf p.144")
  (tags "Diode SOD523")
  (attr smd)
  (fp_text reference D2 (at -1.524 0 90) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.5 0.5) (thickness 0.1)))
  )
  (fp_text value BAT54KFILM (at 0 1.7) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start 1.25 -0.75) (end 1.25 0.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -1.25 -0.75) (end 1.25 -0.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -1.25 0.75) (end -1.25 -0.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 1.25 0.75) (end -1.25 0.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 0.1 0) (end 0.25 0) (layer F.Fab) (width 0.15))
  (fp_line (start 0.1 -0.2) (end -0.2 0) (layer F.Fab) (width 0.15))
  (fp_line (start 0.1 0.2) (end 0.1 -0.2) (layer F.Fab) (width 0.15))
  (fp_line (start -0.2 0) (end 0.1 0.2) (layer F.Fab) (width 0.15))
  (fp_line (start -0.2 0) (end -0.35 0) (layer F.Fab) (width 0.15))
  (fp_line (start -0.2 0.2) (end -0.2 -0.2) (layer F.Fab) (width 0.15))
  (fp_line (start 0.6 -0.4) (end 0.6 0.4) (layer F.Fab) (width 0.15))
  (fp_line (start -0.6 -0.4) (end 0.6 -0.4) (layer F.Fab) (width 0.15))
  (fp_line (start -0.6 0.4) (end -0.6 -0.4) (layer F.Fab) (width 0.15))
  (fp_line (start 0.6 0.4) (end -0.6 0.4) (layer F.Fab) (width 0.15))
  (fp_line (start 0.000199 -0.6) (end -1 -0.6) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -0.01 0.6) (end -1 0.6) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 2 smd rect (at 0.675 0 180) (size 0.65 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -0.675 0 180) (size 0.65 0.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model ${KISYS3DMOD}/Diode_SMD.3dshapes/D_SOD-523.step
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
