(module Pin_Headers:Pin_Header_Angled_1x03 (layer F.Cu) (tedit 5BDB12AB)
  (descr "Through hole pin header")
  (tags "pin header")
  (fp_text reference P1 (at 2.8028 2.507 90) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.5 0.5) (thickness 0.125)))
  )
  (fp_text value CONN_01X03 (at 0 -3.1) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start 1.524 6.35) (end 4.064 6.35) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 1.524 1.27) (end 4.064 1.27) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 1.524 1.27) (end 1.524 3.81) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 1.524 3.81) (end 4.064 3.81) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 4.064 3.81) (end 4.064 1.27) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 4.064 6.35) (end 4.064 3.81) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 1.524 3.81) (end 1.524 6.35) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 1.524 3.81) (end 4.064 3.81) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 1.524 -1.27) (end 4.064 -1.27) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 1.524 -1.27) (end 1.524 1.27) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 1.524 1.27) (end 4.064 1.27) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 4.064 1.27) (end 4.064 -1.27) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 1.524 5.334) (end 1.143 5.334) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 1.524 4.826) (end 1.143 4.826) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 1.524 2.794) (end 1.143 2.794) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 1.524 2.286) (end 1.143 2.286) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 1.524 0.254) (end 1.143 0.254) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 1.524 -0.254) (end 1.143 -0.254) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 0 -1.55) (end -1.3 -1.55) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -1.3 -1.55) (end -1.3 0) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -1.5 6.85) (end 10.65 6.85) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -1.5 -1.75) (end 10.65 -1.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 10.65 -1.75) (end 10.65 6.85) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -1.5 -1.75) (end -1.5 6.85) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (pad 3 thru_hole oval (at 0 5.08) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole rect (at 0 0) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  (model ${KISYS3DMOD}/Connector_PinHeader_2.54mm.3dshapes/PinHeader_1x03_P2.54mm_Horizontal.step
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
