(module ok1hra:IR-EE-SX1103 (layer F.Cu) (tedit 5BE00A7C)
  (fp_text reference U1 (at -0.0162 -0.106) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.5 0.5) (thickness 0.125)))
  )
  (fp_text value EE-SX1103 (at 0 0) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 0.5 0.5) (thickness 0.125)))
  )
  (fp_line (start -1.5 -2) (end 1.5 -2) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start 2.5 -0.5) (end 2.5 0.5) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start 1.5 2) (end -1.5 2) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start -2.5 -0.5) (end -2.5 0.5) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start -1 -1.5) (end 1 -1.5) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_arc (start -2 1.25) (end -1 1.25) (angle -90) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start -2.921 -2.159) (end 2.921 -2.159) (layer F.CrtYd) (width 0.1))
  (fp_line (start 2.921 -2.159) (end 2.921 2.159) (layer F.CrtYd) (width 0.1))
  (fp_line (start 2.921 2.159) (end -2.921 2.159) (layer F.CrtYd) (width 0.1))
  (fp_line (start -2.921 2.159) (end -2.921 -2.159) (layer F.CrtYd) (width 0.1))
  (pad 2 thru_hole circle (at -2 -1.25) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at -2 1.25) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at 2 1.25) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 2 -1.25) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
  (model /home/dan/kicad/hra/lib/ok1hra3d/EE-SX1103.step
    (offset (xyz -2.5 -2 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
